
一、实验室设备清单表
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	生化免疫大厅-2楼

	[bookmark: OLE_LINK2]1
	实验中央台
	3000*1500*850
	2
	组
	
	
	全钢柜体采用1.0mm厚镀锌钢板，柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱，美观耐用。

	2
	实验边台
	4750*750*850
	1
	组
	
	
	材质同上

	3
	实验边台
	7100*750*850
	1
	组
	
	
		材质同上




	4
	水具
	/
	2
	套
	
	
	[bookmark: _GoBack]三口龙头（铜质瓷芯阀，表面环氧树脂粉末静电喷涂）+PP水盆

	5
	单口洗眼器
	桌上型
	2
	个
	
	
	          

	7
	插座
	/
	19
	套
	
	
	10A，钢制底盒+六孔插座

	采血/体液室-2楼

	1
	实验中央台
	4000*1500*850
	1
	组
	
	
	全钢柜体采用1.0mm厚镀锌钢板，柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱，美观耐用

	2
	实验边台
	3850*750*850
	  1
	组
	
	
	材质同上

	3
	采血边台
	6700*750*850
	  1
	组
	
	
	全钢柜体采用1.0mm厚镀锌钢板，柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱，美观耐用，暖白石英石台面

	4
	水具
	/
	2
	套
	
	
	三口龙头（铜质瓷芯阀，表面环氧树脂粉末静电喷涂）+PP水盆

	5
	单口洗眼器
	桌上型
	1
	套
	
	
	

	6
	插座
	
	17
	套
	
	
	10A，钢制底盒+六孔插座

	微生物实验室-2楼

	1
	实验边台
	5200*750*820
	1
	组
	
	
	材质同上

	2
	插座
	/
	8
	套
	
	
	10A，钢制底盒+六孔防水插座

	3
	单口洗眼器
	桌上型
	1
	套
	
	
	

	4
	水具
	/
	1
	套
	
	
	三口龙头（铜质瓷芯阀，表面环氧树脂粉末静电喷涂）+PP水盆

	微生物实验室缓冲间

	1
	实验边台
	1200*750*820
	1
	组
	
	
	材质同上

	2
	单口洗眼器
	桌上型
	1
	套
	
	
	

	3
	水具
	/
	1
	套
	
	
	三口龙头（铜质瓷芯阀，表面环氧树脂粉末静电喷涂）+PP水盆

	4
	                                              运费：
	
	

	5
	                                             总计:
	
	


















